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МОДЕЛЬ 
ST-260.4 
ST-360.4
Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей
SU LEE MACHINE .CO.,LTD.
Важные инструкции по технике безопасности
При использовании станка для раскроя, необходимо всегда соблюдать основные правила техники безопасности, в том числе следующие

Руководство по эксплуатации
1.1 
Подключите зажим, пришлифуйте нож 2~3 раза, установите счётчик на 0000, переключатель счетчика должен быть установлен на ON.

1.2 
См. рисунок 1-1, Растяните ткань до крайнего рельса.

1.3 
См. рисунок 1-2, Поднимите рельс для прижатия ткани.

1.4 
См. рисунок 1-3, Нажмите кнопку и протяните нож для отрезной ткани по прямой.

1.5 
См. рисунок 1-4, Поднимите крайний рельс, а затем резко обрежьте.
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Инструкции и процесс установки
2.1 
Установите на одном уровне правую подножку 263946N-R и левую подножку 263946N-L, зафиксируйте обе на ноже.

2.2 
Расположите правую подъемную рейку 264749N по высоте к желобку шкива правой подножки 263946N-R, а левую подъемную рейку 264750N по высоте к желобку шкива левой подножки 263946N-L.

2.3 
Как показано на рисунке 2-2, закрепите один конец ремня подъемника 2662 к правой подножке 263946N-R, а другой конец к шкиву сверху к левой подъемной рейке 264750N через шкив 2649 сверху шкива установки 2650.(Примечание: ремень подъемника должен быть натянут, а правая подъемная рейка 264749N и левая подъемная рейка 264750N должны оставаться на одном уровне)

2.4 
Расположите дорожку 265359 сверху на одинаковом расстоянии от правой подъемной рейки 264749N и левой подъемной рейки 264750N,закрепляя обе с помощью крепёжного винта дорожки 2660.

2.5 
Установите механизм раскроя ткани 260138 и накапайте небольшое количество масла для швейной машины на дорожку.

2.7 
Расположите правый конец дорожки в затворе дорожки 2655N и застопорьте его с помощью винта PRM0510.

2.8 
Закрепите пружину подъемного устройства 2644-A на правой подножке под правой подъемной рейкой 264749N (как показано на рисунке 2-1)

2.9 
Установите штатив для ткани 2651 как показано на платформе для резки.

2.10 
Подключите кабель питания 523C1 для завершения процесса установки.
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Профилактический контроль (Отключайте соединительный штепсель)

3.1 
Каждые 24 часа очищайте рельсовый стержень.

3.2 
Каждые 200 часов добавляйте масло в ролик 2611-BN
3.3 
Регулировка заточника:

Когда износится точильный круг, открутите гайку-ограничитель воротничка –держателя и  выправьте положение заточника так, чтобы точильный круг входил в правильное касание с режущим краем ножа.

3.4 
Замена точильного круга, См. руководство по замене точильного круга.

3.5 
Замена ножа:

1. Снимите ограждение ножа 2633 и крышку ножа 2633C.

2. Заблокируйте нож на стойке 2609, вставив 2.5 мм гаечный ключ 2666 в отверстия в ноже. Соответствующее отверстие для блокировки ножа также предусмотрено на стойке. Снимите блокиратор ножа 2630N, поворачивая его влево. Используйте гаечный ключ 2666, идущий в комплекте.

3. Снимите нож.

4. Убедитесь в том, что внешняя сторона ножа при повторной установке  ножа “SU LEE ST-260” - помеченная грань внешней стороны.

5. Подстраивайте положение заточника 2626 после каждой процедуры замены ножа.

3.6 
Замена графитовой щётки
1. Слишком значительный износ графитовой щётки может привести к неполадкам в работе двигателя. Графитовую щётку необходимо заменять, когда она сотрется до 5-6 мм.

2. Головка графитовой щётки S105 заменяется при помощи поворота ее влево с помощью гаечного ключа, идущего в комплекте.

3. Всегда выполняйте замену левой и правой графитовой щёток одновременно.
4. Убедитесь, что вы удерживаете щетку за ее металлическую часть, не прикасайтесь пальцами к графиту.

[image: image6.png]LOOSENGR) <.

. - »

360138-1, 260138-10,




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер ножа: 

108 мм(4 ¼ дюйма)

Форма ножа:

Круг 
Режущая способность:10мм 
Напряжение:

Однофазное 100В~120В
или 220В ~ 240В
Период:

50~60Гц
Мощность:

130Вт
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ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
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ДЛЯ ST-260C, ST-360C и ST-288C   МОДЕЛЬ:ER-109
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	Номер детали

	Наименование детали

	260110-110
	Двигатель 110В

	260110-220
	Двигатель 220В

	260138-110
	Ножевая головка 110В 

	260138-220
	Ножевая головка 220В 

	2601-110
	Статор 110В 

	2601-220
	Статор 20В 

	2602-110
	Ротор 110В 

	2602-220
	Ротор 220В 

	2606
	Кольцевое уплотнение

	2607
	Крышка двигателя

	2608
	Болт для статора

	2609
	Моторная пластинка

	2611N
	Стойка 

	2611-BN
	Ролик 

	2611-C
	Ось ролика

	

	2613
	Болт для нажимной пружины

	261416
	4-е нижнее лезвие

	2614
	Кронштейн 4-го нижнего лезвия

	2614-3
	3-е нижнее лезвие

	2615
	Нижнее лезвие

	2616
	Болт для нижнего лезвия

	2617
	Болт для 4-го нижнего лезвия

	2617-3
	Болт для 3-го нижнего лезвия 

	2618
	Сбалансированный сердечник

	261922N
	Комплект регулировки двигателя

	2619N
	Ручка крышки

	2620
	Переключатель

	262327
	Заточник 

	2623
	Воротничок заточника

	2624
	Пружина для воротничка

	

	2625
	Воротничок - держатель

	2626
	Шлифовальный круг

	2627
	Рычаг заточника 

	2630N
	Зажимная гайка для ножа

	2631
	Круглый нож

	2633
	Ограждение ножа

	2633C
	Крышка ножа

	2634
	Клеммная коробка

	2635-110
	Счётчик 110В

	2635-220
	Счётчик 220В

	2636
	Переключатель счётчика

	2638
	Крышка для клеммной коробки

	263946N-L
	Комплект левого зажима

	263946N-R
	Комплект правого зажима

	2639N
	Зажим

	

	2640
	Замок подъемного ремня 

	2641
	Ролик подъемного стержня

	2644-A
	Пружина для подъема

	2645
	Большой болт

	2646
	Подкладная шайба для большого болта

	264749N
	Правый подъемник стержня

	264750N
	Левый подъемник стержня

	2647-A
	Планка подъемника стержня

	2647-BL
	Левый стержень 

	2647-BR
	Правый стержень

	2648N
	Ролик для подъемного ремня

	2649
	Вал ролика

	2650
	Набор ролика

	2651
	Поддерживающий блок

	2652-7'
	7 футовый поддерживающий стержень

	

	-8'
	8 футовый поддерживающий стержень

	-9'
	9 футовый поддерживающий стержень

	-10'
	10 футовый поддерживающий стержень

	2652-C
	Кольцо поддерживающего стержня

	265359-7'
	7 футовая рельсовая установка

	-8'
	8 футовая рельсовая установка


	Номер детали

	Наименование детали

	265359-9'
	9 футовая рельсовая установка

	-10'
	10 футовая рельсовая установка

	2655N
	Рельсоочиститель 

	2655N-B1-2
	Длинная пружина

	2655N-B2-2
	Короткая пружина

	2657-7'
	7 футовая стальная лента рельса

	-8'
	8 футовая стальная лента рельса

	-9'
	9 футовая стальная лента рельса

	-10'
	10 футовая стальная лента рельса

	2658-7'
	7 футовая резиновая лента рельса

	-8'
	8 футовая резиновая лента рельса

	-9'
	9 футовая резиновая лента рельса

	-10'
	10 футовая резиновая лента рельса

	2660
	Болт для рельса

	2662-8'
	8 футовый подъемный ремень

	

	-10'
	10 футовый подъемный ремень

	2666
	Гаечный ключ

	2667
	2.5 мм гаечный ключ

	S104
	Графитовая щётка

	S105
	Головка для графитовой щётки

	S105-A
	Седло для графитовой щётки

	S169
	Масленка

	S178
	Нажимная пружина для нижнего лезвия

	2032
	Каретка

	2032-B
	Болт для каретки

	2032-C
	Колпачковая гайка

	2033-B
	Ограничительный винт каретки

	2033-C
	Крышка ограничительного винта каретки

	2034-7'
	7 футовый балансир

	-8'
	8 футовый балансир

	-9'
	9 футовый балансир

	

	-10'
	10 футовый балансир

	2035
	Подставка для ткани 

	508C1-101
	Штепсельная розетка 220В 

	-102
	Штепсельная розетка 110В 

	523C1-101
	Кабельная арматура 220В 

	-102
	Кабельная арматура 110В 

	HM0825
	Болт M8x25 глухая гайка

	NTM508
	Гайка M5-0.8 шестигранная 

	NTM610
	Гайка M6-1.0 шестигранная

	NTM8
	Гайка M8-1.25 шестигранная

	PM0416
	Болт M4x16

	PRM0306
	Болт M3x6 круглая головка планки

	PRM0510
	Болт M5x10 круглая головка планки

	

	PWM5
	Шайба 5.3x10

	PWM6
	Шайба 6.4x11.5

	PWM8
	Шайба 8.4x15.5

	RM0408
	Болт M4x8 глухая гайка, круглая

	RM0508
	Болт M5x8 глухая гайка, круглая

	RM0535
	Болт M5x35 глухая гайка, круглая

	RM0615
	Болт M6x15 глухая гайка, круглая

	RM0630
	Болт M6x30 глухая гайка, круглая

	SM0520
	Болт M5x20 глухая гайка, плоская

	SM0620
	Болт M6x20 глухая гайка, плоская

	SM0630
	Болт M6x30 глухая гайка, плоская

	2661-7'
	7 футовый стержень- держать ткани

	-8'
	8 футовый стержень- держать ткани

	-9'
	9 футовый стержень- держать ткани

	-10'
	10 футовый стержень- держать ткани

	

	360138-110
	110В Длинная ручка ножевой головки

	360138-220
	220В Длинная ручка ножевой головки

	3601N
	Длинная ручка

	3601N-SP
	Пружина

	3601N-C1
	Задний рычаг

	3601N-AD
	Передний рычаг
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SU LEE MACHINE .CO.,LTD.
№190, Хванг Джанг, запатентованный дизайн, Бэйтоу, Тайбэй, Тайвань.

Тел.:    (886 2)28914693 
28927700 
Факс:    (886 2)28940855

E-mail: sulee1@ms11.hinet.net 
Http: www.sule.com.tw
Прочтите все инструкции.


Используйте устройство только по его прямому назначению в качестве передвижного станка для раскроя.


Устанавливайте устройство в режим “OFF” перед подключением или отключением кабеля электропитания.


Не устанавливайте и не храните устройство в помещениях с высокой влажностью.


Держите участок вокруг устройства чистым, без накопления текстильной пыли.


Всегда отключайте устройство из розетки, если оно не используется, перед осуществлением техническоо обслуживания, а также при смене лезвий.


Не используйте устройство с поврежденным кабелем электропитания в случае, если устройство упустили. Не разбирайте, вызовите квалифицированного специалиста для ремонта. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время эксплуатации устройства.


Держите посетителей на расстоянии. Не оставляйте устройство без присмотра, пока оно работает.


Не подносите руки к лезвию.


Убедитесь в том, что устройство правильно заземлено во время его использования для защиты оператора от поражения электрическим током.


Содержите устройство в чистоте, а лезвия острыми для оптимальной и безопасной работы.


Ключ для смены ножа и другие ключи необходимо убрать с устройства прежде, чем запустить двигатель.


Храните предохранительные устройства в положенном месте и в рабочем состоянии.





Сохраните эту руководство





МОДЕЛЬ:ER-109


САЛФЕТОЧНЫЙ ПРЕСС 


(ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ)
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