         ДИСКОВЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ

                         RSD/RXM/RC - 100
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Инструкция по эксплуатации

         и каталог запчастей

Стандартные принадлежности:

Нож (S135) ………………………..1 шт.

Угольная щетка (S104)……… 1 набор.
Заточной камень (S150)……….. 1 шт.

 Смазчик ножа (S140)…………... 1 шт.
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	PART NO.


	PART NAME


	PART NO.


	PART NAME



	S-101


	Stator


	S-107


	Motor Cover



	S-102


	Rotor


	S-108


	Screw for Stator



	S-103


	Condenser


	S-109


	Terminal



	S-104


	Carbon Brush


	S-110


	Screw for Terminal



	S-105


	Cap for Carbon Brush


	S-111


	Terminal Box



	S-106


	Wave Washer


	S-112


	Screw for. T.Box



	


	PART NO.


	PART NAME



	S-113


	Terminal Plate



	S-114


	Rubber Bushing



	S-115


	Air Guide



	S-116


	Drive Handle



	S-117


	Screw for Handle



	S-118


	Nut for Handle



	S-119


	Cover for Handle



	S-120


	Screw for Cover



	S-121


	Switch



	S-122


	Connecting Terminal



	S-123


	Screw for Earth



	S-124


	Drive Gear



	S-125


	Roll Pin



	S-126


	Bearing



	S-127


	Gear Box



	S-128


	Screw for G. Box



	S-129


	Drive Gear Metal



	S-130


	Cover for Metal



	S-131


	Knife Gear



	S-132


	Washer for Gear



	S-133


	Screw for Gear



	S-134


	Ring for Gear



	S-135


	Knife(8-sided) *Round(option)



	S-136


	Lock Nut for Knife



	S-137


	Knife Oiler



	S-138


	Screw for Oiler



	S-139


	Spring for Oiler



	S-140


	Oil Felt



	S-141


	Knife Guard



	S-142


	Spring for Guard



	S-143


	Screw for Spring



	S-144


	Safety Plate



	S-145


	Screw for Plate



	S-146


	Spring washer for Plate



	S-147


	Grease Cup







	PART NO.


	PART NAME



	S-148


	Cap for Grease Cup



	S-149


	Grinder Shaft



	S-150


	Emery Wheel



	S-151


	Grinder Spring



	S-152


	Grinder Collar



	S-153


	Spring for Collar



	S-154


	Sharpening Switch



	S-155


	Grinder Arm



	S-156


	Screw for Grinder Arm



	S-157


	Standard



	S-158


	Screw for Standard (upside)



	S-159


	Screw for Standard (bottom)



	S-160


	Guide Plate



	S-161


	Screw for Guide Plate



	S-162


	Base Plate



	S-163


	Front RIooer



	S-164


	Roller Shaft (front)



	S-165


	Roller Shaft (rear)



	S-166


	Screw for Roller shaft



	S-169


	Oiler



	S-170


	Lock Shaft



	S-171


	Grease



	S-172


	Cleaning Brush



	S-173


	Wrench



	S-174


	Code Complete with earth



	S-175


	Lower Blade



	S-176


	Screw for Lower Blade



	S-177


	Washer for Lower Blade



	S-178


	Pressure Spring for Lower Blade



	S-179


	Screw for Pressure Spring



	S-180


	Rear Roller Set



	S-181


	Switch Cap



	S-182


	Nut for Knife Gear Screw



	S-183


	Washer for Knife Gear Screw




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией, соедините шнур питания с машиной, и заточите режущую кромку ножа, нажав несколько раз на кнопку заточного камня (B).

ПРОВЕРКА 

A. Смазка
1.Каждые 50 часов: подать небольшое количество масла через чашечку (А) и повернуть крышечку.

2. Каждые 150 часов: открыть крышечку [А] и заполнить маслом.

 B. Смазка

Каждые 10-20 часов: добавить масло смазчику ножа [D], пока масло не войдет в контакт с режущей гранью ножа.

C. Замена и регулировка заточного камня
При износе заточного камня, ослабьте гайку крепления механизма заточки [J], и замените заточной камень, установив его так, чтобы обеспечить надлежащий контакт с гранью ножа.

Регулирование заточки

1. Удалить предохранитель ножа [E] по направлению вверх.

2. Оттянуть пружину смазчика ножа [D] и отвести вправо по направлению стрелки.
3. Удалите  пластину [I] отпустив гайку замка [H].
4. Удалите гайку крепления ножа [C], используя приложенный ключ. Если нож поворачивается вместе с гайкой, заприте нож установкой стопора в отверстие в ноже [L].
5. Замените нож.

6. Проверьте правильность установки лицевой стороны ножа.

7. Настройте положение заточки [K] после каждой замены ножа.
F. Замена угольных щеток.
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 1. Слишком большой износ угольных щеток может привести к повреждению мотора. Угольная щетка должна быть заменена, когда износ составит  5-6 мм.

 2. Меняйте одновременно правую и левую щетки.
 3. Удерживать щетки при установке следует за металлические части, не прикасаясь к графитовой поверхности.
Меры предосторожности                
Предохранитель ножа [E] устанавливайте в нижнее положение при неработающем ноже, а во время работы максимально приближенным к поверхности разрезаемых тканей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Размер ножа:                 100mm
Форма ножа:                Octagon*

Высота настила:           25mm[1"]

Чистый вес:                   2.9kgs
Питание: однофазное 100V-120 V
220V-240V Power         :100 W
ЗАМЕНА ЗАТОЧНОГО КАМНЯ

Удержите камень рукой, вставьте шестигранник в отверстие, в оси заточного камня и поверните в направлении стрелки. Удалите используемый камень, и замените новым.

