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                             РАСКРОЙНЫЙ НОЖ 

                 С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАТОЧКОЙ

                 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Работа, смазка и меры предосторожности.
Перед началом работы внимательно прочтите эту страницу.

Перед включением мотора, убедитесь в соответствии напряжения  сети питания  с напряжением указанным на табличке ножа. Заполните маслом масляный резервуар. Проверните на несколько оборотов маховик  мотора, чтобы убедиться в легкости хода ножа.
ВНИМАНИЕ:
Держите руки подальше от рабочей зоны ножа, т.к. режущая кромка  имеет очень острую заточку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
     Используйте сжатый воздух, защитив глаза защитными очками, для очистки от грязи и 

     пыли мотора и заточного устройства. Проводите эту операцию дважды в неделю.
Раз в неделю производите очистку винта механизма заточки ножа. Раз в день снимите нож и специальным скребком вычистите направляющие ножа. Не допускайте загрязнения и замасливания роликов платформы ножа. При необходимости снимите их и тщательно промойте чистым растворителем.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Не используйте механизм заточки без ножа, иначе он будет поврежден.

Заточка ножей
Поставьте машину на ровной поверхности. Опустите прижимную лапку настила до платформы, нажав на фиксирующий рычаг, расположенный рядом с ручкой управления ножом справа. Плавно и с усилием нажмите на рычаг включения механизма заточки. Не включайте резко механизм заточки, это может привести к его заклиниванию. В таком случае, отведите рычаг фиксатора вверх и повторите включение механизма.
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